江门市蓬江区益华铝业有限公司熔铸炉、挤压机棒炉和时效炉液化石油气改造项目
竣工环境保护验收意见

2018年9月3日，江门市蓬江区益华铝业有限公司根据江门市蓬江区益华铝业有限公司熔铸炉、挤压机棒炉和时效炉液化石油气改造项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
江门市蓬江区益华铝业有限公司是位于江门市蓬江区棠下镇金岭工业区，投资20万元将熔铸炉、挤压机棒炉和时效炉燃料由柴油改为液化天然气，改造后液化石油气使用量为27万m3，项目使用瓶装液化天然气，每瓶50kg，最大储存量为40瓶（2t）。
（二）建设过程及环保审批情况
江门市蓬江区益华铝业有限公司于2018年4月委托江门市泰邦环保有限公司编制了《江门市蓬江区益华铝业有限公司熔铸炉、挤压机棒炉和时效炉液化石油气改造项目环境影响报告表》，江门市环保局于2018年5月30日对其进行了审批（审批文号蓬环审[2018]52号），本项目于2018年7月开工建设，于2018年8月完工并开始调试，本项目从立项至调试过程中有环境投诉、违法记录。
（三）投资情况
本项目实际总投资20万元，其中环保投资20万元。
（四）验收范围
本次验收主要内容为烟尘、天然气燃烧废气。
二、工程变动情况
 本项目完全根据境影响报告表及其审批部门审批决定要求进行建设，无变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废气
熔铸炉废气主要污染物为颗粒物，设置1台加压风机，经一级降温除尘、二级喷淋除尘后经16米烟囱排放。
时效炉、挤压机废气高空排放。
四、污染物排放情况
废气
有组织排放：熔铸烟尘排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2排放限值；液化石油气燃烧废气排放符合广东省《锅炉大气污染物排放限值》（DB44/765-2010）燃气锅炉大气污染物排放限值。
无组织排放：无。
3.污染物排放总量
主要污染物排放总量：SO2≦0.161t/a、NOX≦1.609t/a。
五、验收结论
本项目的工程内容与江门市蓬江区环境保护局《江门市蓬江区益华铝业有限公司熔铸炉、挤压机棒炉和时效炉液化石油气改造项目环境影响报告表的批复》（蓬环审【2018】52号）的内容对比，建设地点、生产工艺、产量没有变化。
 经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945 号文等相关规定，本建设项目按照《江门市蓬江区益华铝业有限公司熔铸炉、挤压机棒炉和时效炉液化石油气改造项目环境影响报告表》及其批复意见蓬环审【2018】52号），其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经广东新创华科环保股份有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“江门市蓬江区益华铝业有限公司熔铸炉、挤压机棒炉和时效炉液化石油气改造项目”通过竣工水、气环境保护验收。
     六、后续要求
    （一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。
    （二）完善废水排放计量设施，积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。
    （三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。
    （四）做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。



附：江门市蓬江区益华铝业有限公司熔铸炉、挤压机棒炉和时效炉液化石油气改造项目竣工环境保护验收工作组成员名单
	  序号
	类别
	单位名称
	姓名
	职务/职称
	联系方式
	签名

	1
	建设单位
	江门市蓬江区益华铝业有限公司
	
	
	
	

	2
	建设单位
	江门市蓬江区益华铝业有限公司
	
	
	
	

	3
	建设单位
	江门市蓬江区益华铝业有限公司
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江门市蓬江区益华铝业有限公司
2018年9月3日

